бйк_пя    тнплскю /*гюлеп мю рпесцнкэмхйе - йг гю гбегдни*/
гмювемхе  E_30=1/-30 E30=1/30 A2=1/240 A=1/120
тнплскю   IA=I1*E30+I2*E_30
тнплскю   IB=A2*I1*E30+A*I2*E_30
тнплскю   IC=A*I1*E30+A2*I2*E_30
